## Срок действия батарей NSR

## Таблица 25 (Сроки действий батарей NSR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Продукт** | **Партномер** | **Срок годности** |
| NVR-9000 | Battery in DAU (NBT900) | 4 years |
| Underwater acoustic beacon in FPC | 3 years |
| Hydrostatic release unit (NHR-100) & ыCable cutter (NCC-100) | 2 years |
| Battery in FFC (NBT400) | 5 years |
| NEB-1000 | Battery NBT300 | 5 years |
| NEB-2000C | Battery NBT400 | 5 years |
| NEB-1000/NEB-2000C | Hydrostatic release unit (NHR-100) | 2 years |
| NTW-1000 | Battery NBT200 | 4 years |
| NAS-1000/NRT-1000 | Battery NBT100 | 5 years |

## Таблица соответствия блоков питания

## Таблица 26 (Соответствия блоков питания)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Оборудование | Тип батарей | Кол-во на изде-л ие | Комментарий |
| **Радиолокационные ответчики** | | | | |
| 1. | ACR Pathfinder 3 SART | 2714.4 | 1 |  |
| 2. | Rescuer SART KANNAD | LSH20 | 2 |  |
| 3. | Rescuer SART/Debeg-5900 | BBA0720 | 1 |  |
| 4. | SART RT9-3 | 80-D160 | 1 |  |
| 5. | SAR-9 | SEB-02(SW-D02) | 1 |  |
| 6. | McMurdo S4 | MCM 86-630A | 1 |  |
| 7. | SAILOR SART II | MCM 86-630A | 1 | McMurdo S4 Kannad Marine RFD S4 |
| 8. | Jotron SART20/AIS-SART | JTR 82615 | 1 |  |
| 9. | Tron SART | JTR 96978 | 1 |  |
| 10. | Дрейф | LSH20 | 3 |  |
| 11. | Дюйм С | ЖКУМ3.089.003 | 1 | В составе LSH-14 |
| 12. | Муссон -502 | Белка-2 |  | 2 шт Li-SOCl2 |
| 13. | Сигма С | LS 14500 | 5 |  |
| d | Конец таблицы, начало пояснений | f |  |  |
| 14. | Курс |  |  | 2 шт LSH-20 |
| **Аварийные радиобуи** | | | | |
| п/н | Оборудование | Тип батарей | Кол-во на изде-л ие | Комментарий |
| 1. | McMurdo E3A | MCM 82-215-001B | 1 |  |
| 2. | McMurdo E5 Smartfind | 82-939 (9V) 82-970A | 1 |  |
| 3. | Saracom EB-10 | Белка-4/EB-96 | 1 |  |
| 4. | МП-406 | LSH-20 |  | 6 шт |
| 5. | SATELLITE2 406/RLB-32 | 1096 (ACR) | 1 |  |
| 6. | SE406-II | 82-970A | 1 |  |
| 7. | SGE406-II | 82-970A | 1 |  |
| 8. | SEP-406 | SEB-04 | 1 |  |
| 9. | SEP-500 | SEB-05 | 1 |  |
| 10. | TRON 40S MkII | Х-83056 | 1 | В составе LSH-14 |
| 11. | Tron 60S | X-86225 | 1 |  |
| 12. | АРБМ-406Н | ЯД5.087.976 | 1 |  |
| 13. | NSR NEB-1000 | NBT300 | 1 |  |
| 14. | Афалина | ЯД4.079.048 |  | 9 шт LSH-20 |
| 15. | АСНАП-М исполнение 01 | БП-420 | 1 | В составе LSH-20 |
| **Портативные радиостанции** | | | | |
| п/н | Оборудование | Тип батарей | Кол-во на изде-л ие | Комментарий |
| 1. | IC-GM1500E/R | CM-176 (снята с произ-ва) | 1 | Аварийная |
| 2. | IC-GM1500E/R | CM-165 (снята с произ-ва) | 1 | Перезаряжаемая |
| 3. | IC-GM1600E/R | ВР-234 | 1 | Аварийная |
| 4. | IC-GM1600E/R | ВР-224 | 1 | Перезаряжаемая |
| 5. | Tron VHF/AIR | JTR 93002 (снята с пр-ва) | 1 | Аварийная |
| 6. | Tron VHF/AIR | JTR 93003 | 1 | Перезаряжаемая |
| 7. | Tron TR20 | JTR 80060 | 1 | Аварийная |
| 8. | Tron TR20 | JTR 80059 | 1 | Перезаряжаемая |
| 9. | Tron TR30 | JTR 87086 | 1 | Аварийная |
| 10. | Tron TR30 | JTR 87087 | 1 | Перезаряжаемая |
| 11. | Sailor VHF SP3520 | B3501 | 1 | (к ATEX SP3540 не подходят) Аварийная Primary Battery Lithium |
| 12. | Sailor VHF: SP3510 SP3515 SP3520 SP3550 | B3502 | 1 | Литиевая перезаряжаемая батарея |
| 13. | Sailor VHF SP3540 ATEX | B3503 | 1 | Аварийная |
| 14. | Sailor VHF SP3530 SP3540 SP3560 | B3504 | 1 | Литиевая перезаряжаемая батарея Li-ion ATEX |
| 15 | Firefighter radio SP3965 | B3906 | 1 | Перезаряжаемая батарея Красная |
| 15. | STV-160 | SPL-80 | 1 | Аварийная |
| 16. | STV-160 | SPN-72 | 1 | Перезаряжаемая |
| 17. | SR-102R | 1066 | 1 | Аварийная |
| 18 | NTW-1000 | NBT200 | 1 | Аварийная |
| 19 | NTW-1000 | NTB200C | 1 | Перезаряжаемая |
| Конец таблицы, начало пояснений |  |  |  |  |
|  | Пояснения к таблице 26 (Соответствия блоков питания). У каждого борудования из столбика "Оборудование" есть подходящие для него батареи из столбика "Батареи соответствующие оборудованию" из той же строки. Примеры вопросов к этой таблице: Батарея соответствующая \*название оборудования\*  Какая батарея для \*название оборудования\*  Какая батарея подходит для \*название оборудования\* |  |  |  |

sdfsfs